Приложение № 5.1
(наименование юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

СВЕДЕНИЯ 

о наличии системы контроля

за качеством  выполняемых проектных работ
	№№

п/п
	Вид контроля
	Порядок осуществления.
Ответственные должностные лица

	1.
	Наличие нормативных

документов по качеству
	Организация обеспечена нормативно – справочной  документацией. Нормативные документы, утратившие силу, заменяются новыми.

Ответственный за состояние и пополнение: 

- начальник проектного подразделения Ф.И.О.                     (№ и дата приказа);
- ГИП Ф.И.О. (№ и дата приказа).

	2.
	Входной контроль

исходных данных
	Проверяется:

1. Наличие и полнота исходно-разрешительной документации.

2. Правильность оформления задания на проектирование и наличие требуемых согласований.

3. Наличие технических требований и их обоснованность.
4. Наличие технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения.
5. Наличие предпроектной документации, в т.ч.:      - данных инженерно-геодезических, инженерно-геологических,инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий;

- заключения по обследованию технического состояния здания или сооружения (при реконструкции, капитальном ремонте) и др.

Ответственные должностные лица:

- начальник проектного подразделения Ф.И.О.

- ГИП Ф.И.О.
- ГАП Ф.И.О.

- главный технолог - Ф.И.О. (№ и дата приказа)
6. Рассмотрение и прием исходных данных для проектирования осуществляется главным инженером организации Ф.И.О.  совместно с начальником проектного подразделения Ф.И.О., ГИПом Ф.И.О.  (при необходимости - совместно с представителем заказчика)

	3.
	Операционный контроль принятия инженерных решений
	Проверяется:

1. Правильность принятых в проекте принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений. 

Ответственные должностные лица:

- начальник проектного подразделения Ф.И.О.

- ГИП Ф.И.О.

2. Правильность выполнения инженерных расчетов.

Ответственные должностные лица:

- начальник проектного подразделения Ф.И.О.

- ГИП Ф.И.О.

- ГАП Ф.И.О.

- главный технолог Ф.И.О.

- главные специалисты (по разделам проекта) Ф.И.О.

3. Правильность выполнения чертежей, схем, узлов, деталей.

Ответственные должностные лица:

начальник проектного подразделения Ф.И.О.

- ГИП Ф.И.О.

- ГАП Ф.И.О.

- главный конструктор Ф.И.О.

- главный технолог Ф.И.О.

- главные специалисты Ф.И.О. (все)

- ведущие специалисты Ф.И.О. (все)

	4.
	Операционный контроль графики (нормоконтроль)
	Постоянно:

проверяется правильность и полнота выполнения проектной документации, ее соответствие требованиям и правилам, установленным нормативными документами. 
Ответственные должностные лица:

- главный специалист (ведущий специалист, группа по нормоконтролю) Ф.И.О. (№ и дата приказа).

	5.
	Инспекционный контроль внутренними подразделениями
	Проверяется:

1. Соответствие проектной документации заданию на проектирование, техническим условиям.

2. Состав проекта, полнота и соответствие требованиям Постановления правительства РФ                    от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»                     и другим действующим нормативным документам.

3. Качество оформления документации.

Ответственные должностные лица:

- главный инженер  Ф.И.О.

- начальник проектного подразделения  Ф.И.О.

- ГИП Ф.И.О.

- главный конструктор Ф.И.О.

- главный технолог Ф.И.О.

- главный специалист Ф.И.О.

	6.
	Анализ результатов экспертизы
	Ответственные должностные лица (на основании приказа по организации):

- главный инженер  Ф.И.О.

- начальник проектного подразделения Ф.И.О.

- ГИП Ф.И.О.
- главный специалист Ф.И.О.


	7
	Наличие технического архива
	В организации обеспечено хранение разработанной проектно - сметной документации на бумажных носителях и (или) в электронном виде. 
Ответственное лицо - Ф.И.О. (№ и дата приказа)



____________________________________           _____________________
___________________
(должность руководителя- для юр. лица, 



(подпись)


(Фамилия и инициалы)
ФИО индивидуального предпринимателя
)
М.П.
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